Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№	02/1/04	

от “	27	”	апреля	20	16	г.	
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Здание спального корпуса, РК, Ижемский район, с.Ижма, ул. Паромная, д.33
Наименование объекта, адрес
№
п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на
плане	№ фото	Содержание	Значимо
 для
инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствие асфальтовых дорожек, тротуаров для колясочников	С	установка тактильных табличек, направляющих полос	текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствие тактильной информации (для слепых)	С, К	установка тактильных табличек, направляющих полос	капитальный ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	есть			отсутствие тактильной информации
(для слепых)	С	установка тактильных табличек, направляющих полос	текущий ремонт	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У)			текущий ремонт	
* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: зона доступна для детей инвалидов с нарушениями умственного развития, для других категорий инвалидов необходимо выполнение работ по адаптации объекта.